ಇಸ್ರೋಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ,ಆ೧೬- ಭೂವೀಕ್ಷಣಾ ಕಿರು ಉಪಗ್ರಹ ’ಇಒಎಸ್-೦೮’ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ – ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಉಪಗ್ರಹವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.ಚಿಕ್ಕದಾದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ರಾಕೆಟ್, ಸುಮಾರು ೩೪ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಧ್ರಿಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯:೧೯ ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಒ ಎಸ್ – ೦೮, ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ – ಡಿ೩ – ಇಒಎಸ್ -೦೮ ಮಿಷನ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮೈಕ್ರೊಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪೇಲೋಡ್ ಉಪಕರಣ ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಸ್ರೋ ೫೦೦ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾರಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ೫೦೦ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ಮೂರು ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ — ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾರೆಡ್ ಪೇಲೋಡ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್- ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ ಪೇಲೋಡ್ ಮತ್ತಯ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.ಎರಡನೇ ಪೇಲೋಡ್ ಜಿಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ – ಆರ್ ಆಧಾರಿತ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗರ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಪ್ರವಾಹ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಪತ್ತೆಯಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಉಪಗ್ರಹ
ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ-೩ ರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ- ಡಿ೩- ಇಒಎಸ್ -೦೭ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ಎರಡನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ- ಡಿ೩- ಇಒಎಸ್ -೦೮ ಉಡಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಮೂರನೇ ಉಪ್ರಗಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ – ಸಿ೫೮ / ಎಕ್ಸ್ ಪಿಒ ಸ್ಯಾಟಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ ಎಲಗ ವಿ – ಎಫ್ ೧೪ / ಇನ್ ಸ್ತಾಟ್ – ೩ ಡಿಎಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ೩೪ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯.೧೭ ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೆ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತುಮಸ್ಟ್ ೧೬ ಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ -ಡಿ೩ -ಇಎಸ್ ಒ -೦೮ ಮಿಷನ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮೈಕ್ರೊಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪೇಲೋಡ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು, ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ೫೦೦ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ೫೦೦ ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.